Office Of Research Facilities and Training

연구장비 교육·지원처 기기분석실 야간/휴일 이용 신청서

(UCRF Access Application Form for Non-working Hours)

이용 일자 (Date)			. . .			이용 구분 (Time)		□ 야간(After-Hours: 6PM-9AM) □ 휴일(Weekends and Public Holidays)
신청자 1 (User 1)			(서명/Sign)		소속학과 (Affiliation)				연구책임자 (Professor)	(서명/Sign)
신청자 2 (User 2)			(서명/Sign)		소속학과 (Affiliation)				연구책임자 (Professor)	(서명/Sign)
비고 (Remarks)			※ 사용자가 다수인 경우, 비고란에 해당 내용 추가 가능하며 연구책임자가 동일한 경우에는 서명을 1회로 갈음할 수 있음. If there are multiple users, you may add the relevant details in this remarks section. If the principal investigator is the same for all users, a single signature will suffice.
※ 야간 시간대 및 휴일에 기기분석실 사용 시 반드시 2인 이상 동행하여야 하며, 이를 위반하여 발생하는 안전사고는 사용자 본인의 책임임. (Two-person presence is mandatory when using UCRF during non-working hours. Any safety incidents resulting from violation of this rule are the sole responsibility of the user. UCRF assumes no liability.)
No.	입퇴실 시간 (Check in/out time)			예약 장비명 (Reserved Equipment)			실험 내용 (Experiment description)
1	~
2	~
3	~
4	~
5	~
1. 기기분석실 이용 수칙을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (야간 및 휴일 출입 시에는 반드시 2인 이상 출입) Please strictly comply with usage regulations. Access during after-hours or on weekends/public holidays is permitted only for groups of two or more. 2. 야간 및 휴일(공휴일) 이용시 반드시 연구책임자가 확인 및 서명한 이용 신청서를 사전 제출해야 합니다. (장비사용시간 전, 근무일 기준 17시까지, east@unist.ac.kr 이메일로 제출) For usage during after-hours or weekends/public holidays, a usage application form signed and approved by the principal investigator (PI) must be submitted in advance (Email to east@unist.ac.kr, by 5:00 PM on the working day prior to equipment usage) 3. 휴일사용자는 ‘안전 점검 일지(휴일 사용자용)’ 작성 후, 휴일 다음 근무일 기준 낮12시까지 이메일(east@unist.ac.kr)로 제출해야 합니다. Holiday users must complete ‘Safety Checklist’ and submit it by 12:00 PM on the next working day following the holiday (Email to east@unist.ac.kr) 4. 타인 명의의 출입증을 이용하여 무단으로 출입 또는 동시 입장을 허용하지 않으며, 필히 본인 명의의 출입증을 이용하여 개별 입·퇴실하여야 합니다. Unauthorized access or simultaneous entry using another person's access card is strictly prohibited. All individuals must enter and exit the facility independently using their own access card.
비고 (Notes)		※ 장비사용시일 이전 근무일 기준 17시를 지나서 제출하는 경우, 이곳에 사유를 기입하여 주시고, 반드시 장비사용시간 시작 전에는 제출하여야 합니다. (※ If submitted after 5:00 PM on the working day before equipment use, please provide a reason here. Submission must be completed before equipment usage begins.)

연구장비 교육·지원처

기기분석실(102동 B1층, 108동 B102호) 안전 점검 일지(휴일 사용자용)

확인 표시: 양호(○), 불량(X)

점검 사항 * 모든 항목은 육안 점검해야 함		확 인	조치사항
일반안전	연구실(실험실) 정리 정돈 및 청결 상태
	연구실(실험실) 내 취침, 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
	기타 일반안전 분야 위험 요소
소방안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	약품 위험성 분류에 따라 분류 보관 여부
	소분용기(세척병), 보관함, 보관용기에 경고 표지 부착 여부
	화학물질의 성상별 분류 및 시약 보관 상태
	발암물질, 독성물질, 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
	세척설비(세안기, 샤워설비) 상태
	배기 등 환기시설 alarm 및 작동 상태
	폐액용기 보관 및 레벨 상태
	결로 및 누수 alarm 여부
전기 안전	사용하지 않는 전기기구, 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트 사용, 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 접지 (외함접지 또는 정전기 장애방지)
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스용기의 지정 위치보관, 전도 방지 및 환기 상태
	가스용기 부식, 변형, 노즐 잠금 상태 및 충전기한 초과 여부
	가스 누설 검지 경보장치 작동 상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스 사용시설 경계/경고 표시 부착 여부
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
기계 안전	기계 및 공구 조임부 또는 연결부 이상 여부
	장비에 대한 동력 차단 및 비상정지 장치 작동 상태 확인
	위험 설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 상태 확인
산업 위생	실험실 내 소음 및 진동 이상 여부

점검일자	. . .	점검자		해당호실

※ 휴일사용자는 ‘안전 점검 일지(휴일 사용자용)’ 작성 후, 휴일 다음 근무일 기준 낮12시까지 이메일(east@unist.ac.kr)로 제출해야 합니다.

UCRF(B1F Bldg.102, #B102-Bldg.108) Safety Checklist(Self-user)

Check : Normal(○), Abnormal(X)

Inspection item * All items must be visually inspected.		Check	Follow up Action
General	Cleanliness and organization of the laboratory
	Sleeping, smoking, and food consumption in the laboratory
	Safety rules, signage, personal protective equipment, first aid supplies
	Posting of Preliminary Hazard Risk Analysis Report
	Other general safety hazards
Fire	Fire extinguisher signage, placement, and regular inspection
	Emergency exits and evacuation routes, obstruction status
	No foreign objects stored near fire hydrants or extinguishers
Chemical	Hazardous material handling records and availability of MSDS
	Storage according to chemical hazard classification
	Warning labels on dispensing containers, storage boxes, and containers
	Classification and storage of reagents by chemical properties
	Isolation and locking of carcinogens, toxic substances, and hazardous chemicals
	Condition of washing facilities (eye wash stations, safety showers)
	Operation and alarm status of ventilation systems
	Storage and fill level of waste liquid containers
	Alarm status for condensation and leakage
Electrical	Use of unused electrical devices and multi-outlet adapters
	Use of grounded outlets, insulation damage, and cable organization
	Equipment grounding (enclosure grounding or static electricity prevention)
	No foreign objects stored near electrical panels
Gas	Proper storage location, anti-tip measures, and ventilation for gas cylinders
	Corrosion, deformation, nozzle lock status, and expiration of gas cylinders
	Operation of gas leak detection alarm systems
	Labeling of pipelines and warning signs for gas facilities
	Safe handling including distance from ignition sources
Mechanical	Abnormalities in joints or connections of machines and tools
	Operation of power cut-off and emergency stop devices
	Condition of protective devices (guards, covers) on hazardous equipment
Industrial Hygiene	Abnormal noise and vibration levels in the laboratory

Date	. . .	Name		Room No.

※ Holiday users must complete ‘Safety Checklist’ and submit it by 12:00 PM on the next working day following the holiday (Email to east@unist.ac.kr)