연구장비 교육·지원처 양자나노팹 야간/휴일 이용 신청서

Office Of Research Facilities and Training

연구장비 교육·지원처

(UNFC Access Application Form for Non-working Hours)

이용 일자 (Date)			. . .			이용 구분 (Time)		□ 야간(After-Hours: 6PM-9AM) □ 휴일(Weekends and Public Holidays)
신청자 1 (User 1)			(서명/Sign)		소속학과 (Affiliation)				연구책임자 (Professor)	(서명/Sign)
신청자 2 (User 2)			(서명/Sign)		소속학과 (Affiliation)				연구책임자 (Professor)	(서명/Sign)
비고 (Remarks)			※ 사용자가 다수인 경우, 비고란에 해당 내용 추가 가능하며 연구책임자가 동일한 경우에는 서명을 1회로 갈음할 수 있음. If there are multiple users, you may add the relevant details in this remarks section. If the principal investigator is the same for all users, a single signature will suffice.
※ 야간 시간대 및 휴일에 양자나노팹 사용 시 반드시 2인 이상 동행하여야 하며, 이를 위반하여 발생하는 안전사고는 사용자 본인의 책임임. (Two-person presence is mandatory when using UNFC during non-working hours. Any safety incidents resulting from violation of this rule are the sole responsibility of the user. UNFC assumes no liability.)
No.	입퇴실 시간 (Check in/out time)			예약 장비명 (Reserved Equipment)			실험 내용 (Experiment description)
1	~
2	~
3	~
4	~
5	~
1. 양자나노팹 이용 수칙을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (야간 및 휴일 출입 시에는 반드시 2인 이상 출입) Please strictly comply with the Quantum Nanofab usage regulations. Access during after-hours or on weekends/public holidays is permitted only for groups of two or more. 2. 야간 및 휴일(공휴일) 이용시 반드시 연구책임자가 확인 및 서명한 이용 신청서를 사전 제출해야 합니다. (장비사용시일 이전 근무일 기준 17시까지, u-nfc@unist.ac.kr 이메일로 제출) For usage during after-hours or weekends/public holidays, a usage application form signed and approved by the principal investigator (PI) must be submitted in advance (Email to u-nfc@unist.ac.kr, by 5:00 PM on the working day prior to equipment usage) 3. 휴일사용자는 ‘안전 점검 일지(휴일 사용자용)’ 작성 후, 휴일 다음 근무일 기준 낮12시까지 이메일(u-nfc@unist.ac.kr)로 제출해야 합니다. Holiday users must complete ‘Safety Checklist’ and submit it by 12:00 PM on the next working day following the holiday (Email to u-nfc@unist.ac.kr) 4. 타인 명의의 출입증을 이용하여 무단으로 출입 또는 동시 입장을 허용하지 않으며, 필히 본인 명의의 출입증을 이용하여 개별 입·퇴실하여야 합니다. Unauthorized access or simultaneous entry using another person's access card is strictly prohibited. All individuals must enter and exit the facility independently using their own access card.
비고 (Notes)		※ 장비사용시일 이전 근무일 기준 17시를 지나서 제출하는 경우, 이곳에 사유 기입하여 주시고, 반드시 장비사용시간 시작 전에는 제출하여야 합니다. (※ If submitted after 5:00 PM on the working day before equipment use, please provide a reason here. Submission must be completed before equipment usage begins.)

양자나노팹(UNFC) 안전 점검 일지(휴일 사용자용)

확인 표시: 양호(○), 불량(X)

점검 사항 * 모든 항목은 육안 점검해야 함		확인	조치사항
일반안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
전기안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함 접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
소방안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐 잠금 상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스 사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변 화기와의 이격 거리 유지 등 취급 여부
화공안전 (Wet room)	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	약품 위험성 분류에 따라 분류 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학무질의 보관함, 보관용기에 경고 표지 부착 여부
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
	배기 등 환기시설 alarm 및 작동 상태
	폐액통 레벨 상태
	Wet station 누수 및 alarm 여부
기계기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치, EMO 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
Smock room	양압 뎀퍼 동작 상태
	자동문 동작 상태 및 Air shower 동작 상태
White room	장비 alarm 및 누수 등 발생 여부
	Gas detector alarm 여부
Photo room	장비 alarm 및 누수 등 이상 여부
	Air shower 동작 상태
확장팹	장비 alarm 및 누수 등 이상 여부
	Air shower 동작 상태

점검일자	. . .	점검자		해당호실

※ 휴일사용자는 ‘안전 점검 일지(휴일 사용자용)’ 작성 후, 휴일 다음 근무일 기준 낮12시까지 이메일(u-nfc@unist.ac.kr)로 제출해야 합니다.

UNFC Safety Checklist (Self-user)

Check : Normal(○), Abnormal(X)

Inspection item * All items must be visually inspected.		Check	Follow up Action
General	Laboratory (Experiment Room) Organization and Cleanliness
	Smoking and Food Consumption in the Laboratory
	Status of Safety Rules, Safety Signs, PPE, and First Aid Supplies
	Posting of Preliminary Hazard Risk Assessment Report
Electrical	Check the power-on status of electrical appliances that are not in use and whether to use octopus outlets
	Using a grounding type outlet, damage to the insulation coating of electrical wiring and wiring arrangement
	Grounding the device's enclosure or grounding to prevent electrostatic failure
	Whether loading of foreign substances around the electric distribution board is prohibited
Fire	Fire extinguisher sign, proper fire extinguisher installed, and regular fire extinguisher inspection status
	Securing emergency exits and evacuation routes, and whether obstacles are loaded in the passage
	Whether it is prohibited to load foreign substances around fire hydrants and fire extinguishers
Gas	Storage of gas containers in designated places outdoors, prevention of fall and ventilation
	Corrosion, deformation of the gas container exterior, nozzle lock condition, and excess gas container filling limit
	Installation of brackish water leakage detection and alarm device, backflow/backfire prevention device, neutralizing agent poisoning device, and operation status check
	Attachment of piping labeling, warning/warning of gas facilities, operating status of regulators and valves
	Whether to handle such as maintaining a separation distance from nearby firearms
Chemical (Wet room)	Hazardous factor handling and management ledger, MSDS
	Whether to store classified according to drug risk classification
	Whether a warning sign is attached to a container, a container of chemical substance, or a container used after taking a small amount
	Classification of chemical substances by nature and storage in a safe place such as reagent storage
	Whether to store in quarantine and use a locking device for hazardous chemicals such as carcinogens and toxic substances
	Ventilation System(e.g., Exhaust) Alarm and Operation Status
	Waste Liquid Container Level Status
	Wet Station Leak and Alarm Status
Machinery	Abnormalities in Fastening or Connection Parts of Machines and Tools
	Installation of Safety Devices to Restrict Access to Rotating or Operating Zones of Machinery
	Installation of Safety Devices to Restrict Access to Rotating or Operating Zones of Machinery
Smock room	Positive Pressure Damper Operation Status
	Automatic Door and Air Shower Operation Status
White room	Equipment Alarms, Water Leaks, and Other Abnormalities
	Gas Detector Alarm Status
Photo room	Equipment Alarms, Water Leaks, and Other Abnormalities
	Air Shower Operation Status
Extended Fab	Equipment Alarms, Water Leaks, and Other Abnormalities
	Air Shower Operation Status

Date	. . .	Name		Room No.

※ Holiday users must complete ‘Safety Checklist’ and submit it by 12:00 PM on the next working day following the holiday (Email to u-nfc@unist.ac.kr)